ГОСТ 14911-82*

Группа Ж34 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Детали стальных трубопроводов 

ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ 

Типы и основные размеры

Steel piping details. Pipe movable supports. 
Types and main dimensions 

ОКП 52 6395 
Дата введения 1983-01-01 

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 декабря 1981 г. N 277 срок введения установлен с 01.01.83

ВЗАМЕН ГОСТ 14911-69
________________
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1986 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1984 г. (ИУС 5-84)

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные подвижные опоры стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром  от 18 до 1620 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до плюс 450 °С и давлением  до 10 МПа.

Стандарт не распространяется на опоры магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладагентом, внутристанционных трубопроводов электрических станций, трубопроводов тепловых сетей, а также трубопроводов, прокладываемых на вечномерзлых и пучинистых грунтах и в сейсмических районах.

2. Основные размеры подвижных опор стальных трубопроводов должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в табл.1-4.

Опоры ОПП1 и ОПХ1 
     
Опора ОПП1 

 
Опора ОПХ1 

1 - корпус; 2 - ребро; 3 - проушина; 4 - хомут, 5 - гайка по ГОСТ 5915-70.

Черт.1 

Размеры опор ОПП1 и ОПХ1

Таблица 1 
     
мм 

	

	

18; 21,3
	11
	70 и 100
	30
60 	77
107 	34
	40
	M8
	
25; 26,8
	14
	
			38

	
32; 33,5
	17
			84
114 	44
	60
	M10
	
38; 42,3
	22

		54
			
45; 48
	25

	
	62

	

Примечания:

1. Размеры  и  даны для двух значений : в числителе для =70 мм и в знаменателе для =100 мм.

2. Габаритная высота  на чертеже не указана и контролю не подлежит.

Опоры ОПП2 и ОПП3 высотой =100 и 150 мм 
                  
Опора ОПП2 
	Опора ОПП3

     	

     	

1 - корпус; 2 - ребро.

Черт.2 

 Таблица 2 
     
Размеры опор ОПП2 и ОПП3 высотой =100 и 150 мм 
     
мм 

	

57; 60; 75,5; 76
	55
	170
	3
	34
	
88,5; 89
					
108, 114, 127, 133, 140
	100
			45
	
159, 165
			4
		
194, 219, 273
	190
				
325, 377, 426
	280
	220
	6
	60
	
530, 480
	400
			70
	
630, 720, 820, 920
			8
		
1020
			10
		
1220, 1420, 1620
	520

     
Опоры ОПХ2 и ОПХ3 высотой =100 и 150 мм 

     Опора ОПХ2

  
     Опора ОПХ3

     
1 - корпус; 2 - ребро; 3 - проушина; 4 - хомут; 5 - гайка по ГОСТ 5915-70; 
6 - упор для =377 мм и более; 7 - подушка.

Черт.3 

Примечание. Угол 150° подушки (7) следует принимать для опор трубопроводов с наружным диаметром () 108 и 194 мм и 120° - для опор трубопроводов с другими наружными диаметрами.

Таблица 3 
     
Размеры опор ОПХ2 и ОПХ3 высотой =100 и 150 мм 
     
мм 

	

	

			
		
57; 60
	35
	86
	-
	55
	34
	170
	50
	30
	3
	M10
	
75,5; 76
		90

		
	M12
	
88,5; 89
	
	106

	

	
			
108; 114
	45
	136
	120
	100
	45
	
		38

	
133
		150

		
	M16
	
159
	
	180

	

	
	4
		
194
	50
	230
	100
	190
		
	70
	56

	
219
		242

	
	
		M20
	
273
	70
	298

	

	
	
	M24
	
325
	90
	350
	150
	280
	60
	220

	6

377
		402

	

	
426
	110
	456

	

			
480
		508
	
	380
	70

	

530
	120
	558
	
	400

	

	
630
	145
	658
	140
	440

	80
	
	8

     

  
Опоры ОПБ1 и ОПБ2 
     
Опора ОПБ1 

Опора ОПБ2 

1 - хомут; 2 - подушка; 3 - гайка по ГОСТ 5915-70.
     
Черт.4 

Таблица 4 
     
Размеры опор ОПБ1 и ОПБ2 
     
мм 

	

	
	, не более

18; 21,3
	11
	34
	20
	50
	8
	М8
	
23; 26,8
	14
	38
					
32; 33,5
	17
	44
				M10
	
38; 42,3
	21
	54
					
44,5; 45,48
	24
	62
					
57; 60
	29
	70
	50
				
75,5; 76
	38
	90
				M12
	
88,5; 89
	45
	106
		100
			
108
	54
	122
			12
		
114
	57
	136
					
133
	67
	150
	100
	150
		М16
	
159
	80
	180
					
194
	97
	230
		200
			
219
	110
	242
			16
	M20
	
273
	137
	298
	200
				
325
	163
	350
					
377
	189
	402
					
426
	213
	456
	300
			М24
	
480
	240
	508
	350
				
530
	265
	558

Круглые отверстия в корпусе (1) опор типов П2, П3, Х2, Х3 и в ребре (2) опор типов П1, X1 следует выполнять по требованию потребителя.

По требованию потребителя допускается не выполнять отверстия в корпусе (1) опор типов П3 и Х3, расположенные от вертикальной оси опоры на расстоянии .

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Классификация, технические требования, правила приемки, методы испытания, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение опор и гарантии изготовителя - по ГОСТ 22130-76.

4. Марка опоры должна состоять из условного наименования (ОП), типа опоры, высоты опоры (), наружного диаметра трубопровода (), указания о наличии всех круглых отверстий в корпусе и ребрах (о) или части круглых отверстий в корпусе (оч), указания о наличии спутника (с) и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения марки опоры типа П3, высотой =100 мм, для стального трубопровода с наружным диаметром =194 мм, со всеми круглыми отверстиями в корпусе, со спутником:

ОПП3-100.194 ос ГОСТ 14911-82 

То же, с частью круглых отверстий в корпусе:

ОПП3-100.194 очс ГОСТ 14911-82 

То же, без отверстий в корпусе, без спутника:

ОПП3-100.194 ГОСТ 14911-82 

То же, типа Б1, для стального трубопровода с наружным диаметром =194 мм:

ОПБ1-194 ГОСТ 14911-82 

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5. Марки опор, масса и расчетные максимальные вертикальные нагрузки на опоры указаны в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное 
     
Масса опор и расчетные максимальные вертикальные нагрузки на опоры 

Марка опоры
	Масса, кг, не более 	Расчетная максимальная вертикальная нагрузка, Н (кгс), при температурах рабочей среды, °С
	
		до 150
	св. 150 до 300
	св. 300 до 450
	
1
	2
	3
	4
	5
	
ОПП1-70.18;
	0,43
	21570 (2200)
	18630 (1900)
	10790 (1100)
	
ОПП1-70.21,3

	
	
ОПП1-70.25;
					
ОПП1-70.26,8

	

ОПХ1-70.18
	0,78
				
ОПХ1-70.25
	0,80
				
ОПП1-70.32
	0,51
				
ОПП1-70.33,5
					
ОПП1-70.38;
					
ОПП1-70.42,3

	

ОПП1-70.45;
					
ОПП1-70.48

	

ОПХ1-70.32
	0,90
				
ОПХ1-70.38
	0,97
				
ОПХ1-70.45
	1,00
				
ОПП1-100.18;
	0,60
	14710 (1500)
	13230 (1350)
	7550 (770)
	
ОПП1-100.21,3

	
	
ОПП1-100.25;
					
ОПП1-100.26,8

ОПХ1-100.18
	0,90
				
ОПХ1-100.25
	0,94
				
ОПП1-100.32;
	0,62
				
ОПП1-100.33,5

	

ОПП1-100.38;
					
ОПП1-100.42,3

	
	
ОПП1-100.45;
					
ОПП1-100.48

ОПХ1-100.32
	1,05
				
ОПХ1-100.38
	1,10
				
ОПХ1-100.45
	1,11

	
	
ОПП2-100.57;
	1,24
	44130 (4500)
	33340 (3400)
	18140 (1850)
	
ОПП2-100.60

	
	
ОПХ2-100.57;
	1,70
				
ОПХ2-100.60

	
	
ОПП2-100.75,5;
	1,17
	49030 (5000)
	37260 (3800)
	20100 (2050)
	
ОПП2-100.76

	
	
ОПХ2-100.75,5;
	1,90
				
ОПХ2-100.76

	
	
ОПП2-100.88,5;
	1,15
	53940 (5500)
	40700 (4150)
	22060 (2250)
	
ОПП2-100.89

	
	
ОПХ2-100.88,5;
	2,90
				
ОПХ2-100.89

	
	
ОПП2-100.108;
	1,63
	56390 (5750)
	42660 (4350)
	23040 (2350)
	
ОПП2-100.114;

	

ОПП2-100.127

	
	
ОПХ2-100.108;
	3,40

ОПХ2-100.114;

	

ОПХ2-100.127

	
	
ОПП2-100.133;
	1,62
	59820 (6100)
	45600 (4650)
	24520 (2500)
	
ОПП2-100.140

	

ОПХ2-100.133;
	4,40

	
	
ОПХ2-100.140

	

ОПП2-100.159;
	1,97
	84830 (8650)
	63740 (6500)
	34810 (3550)
	
ОПП2-100.165

	

ОПХ2-100.159;
	5,50

	
	
ОПХ2-100.165

	

ОПП2-100.194
	3,28
	82370 (8400)
	62760 (6400)
	33830 (3450)
	
ОПХ2-100.194
	7,80

	
ОПП2-100.219
	3,13
	80410 (8200)
	61290 (6250)
	32750 (3340)
	
ОПХ2-100.219
	8,90
				
ОПП2-100.273
	2,90
	80410 (8200)
	61290 (6250)
	32750 (3340)
	
ОПХ2-100.273
	13,40

	
	
ОПП2-100.325
	7,59
	196130 (20000)
	148080 (15100)
	79430 (8100)
	
ОПХ2-100.325
	20,10

	
ОПП2-100.377
	7,19
	185340 (18900)
	141210 (14400)
	75510 (7700)
	
ОПХ2-100.377
	22,80

ОПП2-100.426
	7,03
	183380 (18700)
	138270 (14100)
	74530 (7600)
	
ОПХ2-100.426
	25,10

	
ОПП2-100.480
	10,64
	172600 (17600)
	130430 (13300)
	69630 (7100)
	
ОПХ2-100.480
	29,10

	
	
ОПП2-100.530
	10,62

	
	
ОПХ2-100.530
	31,90

	
	
ОПП2-100.630
	14,87
	237320 (24200)
	180440 (18400)
	96100 (9800)
	
ОПХ2-100.630
	50,50

ОПП2-100.720
	12,57
	268700 (27400)
	203000 (20700)
	110810 (11300)
	
ОПП2-100.820
	12,17
	287330 (29300)
	216730 (22100)
	116700 (11900)
	
ОПП2-100.920
	11,81
	296160 (30200)
	223590 (22800)
	120130 (12250)
	
ОПП2-100.1020
	14,93
	392260 (40000)
	294200 (30000)
	158870 (16200)
	
ОПП2-100.1220
	18,74
	347150 (35400)
	262820 (26800)
	141210 (14400)
	
ОПП2-100.1420
	18,07

		
ОПП2-100.1620
	17,63

	
	
ОПП2-150.57;
	1,71
	28140 (2870)
	21180 (2160)
	7840 (800)
	
ОПП2-150.60

	

ОПХ2-150.57;
	2,00

	
	
ОПХ2-150.60

	

ОПП2-150.75,5;
	1,53
	31380 (3200)
	23930 (2440)
	12840 (1310)
	
ОПП2-150.76

	

ОПХ2-150.75,5;
	2,10

ОПХ2-150.76

	

ОПП2-150.88,5;
	1,61
	35990 (3670)
	26180 (2670)
	14710 (1500)
	
ОПП2-150.89

	

ОПХ2-151.88,5;
	2,30

	
	
ОПХ2-150.89

	

ОПП2-150.108; 
	2,10
	37660 (3840)
	28440 (2900)
	15400 (1570)
	
ОПП2-150.114; 
					
ОПП2-150.127
					
ОПХ2-150.108; 
	4,00

	
	
ОПХ2-150.114;
					
ОПХ2-150.127
					
ОПП2-150.133; 
	2,01
	39710 (4050)
	30400 (3100)
	16380 (1670)
	
ОПП2-150.140
					
ОПХ2-150.133; 
	5,00

	
	
ОПХ2-150.140
					
ОПП2-150.159; 
	3,00
	56390 (5750)
	42660 (4350)
	23240 (2370)
	
ОПП2-150.165
					
ОПХ2-150.159; 
	6,30

	
	
ОПХ2-150.165
					
ОПП2-150.194
	4,11
	52950 (5400)
	41680 (4250)
	22550 (2300)
	
ОПХ2-150.194
	8,60

	
	
ОПП2-150.219
	3,91
	53940 (5500)
	40700 (4150)
	21960 (2240)
	
ОПХ2-150.219
	10,20

	
ОПП2-150.273
	3,69

	
	
ОПХ2-150.273
	14,30

	
	
ОПП2-150.325
	9,19
	130430 (13300)
	98060 (10000)
	52460 (5350)
	
ОПХ2-150.325
	21,80

	
	
ОПП2-150.377
	8,79
	124540 (12700)
	94630 (9650)
	50500 (5150)
	
ОПХ2-150.377
	24,10

	
	
ОПП2-150.426
	8,62
	122580 (12500)
	91200 (9300)
	49030 (5000)
	
ОПХ2-150.426
	29,40

	
	
ОПП2-150.480
	12,63
	114740 (11700)
	87280 (8900)
	47070 (4800)
	
ОПХ2-150.480
	32,40

	
	
ОПП2-150.530
	12,72
	114740 (11700)
	86300 (8800)
	46090 (4700)
	
ОПХ2-150.530
	31,10

	
	
ОПП2-150.630
	17,67
	157890 (16100)
	120620 (12300)
	63740 (6500)
	
ОПХ2-150.630
	55,60

	
ОПП2-150.720
	15,14
	178480 (18200)
	135330 (13800)
	73550 (7500)
	
ОПП2-150.820
	14,71
	191230 (19500)
	144160 (14700)
	78450 (8000)
	
ОПП2-150.920
	14,51
	196130 (20000)
	149060 (15200)
	80410 (8200)
	
ОПП2-150.1020
	18,23
	262820 (26800)
	196130 (20000)
	105910 (10800)
	
ОПП2-150.1220
	22,44
	231430 (23600)
	175540 (17900)
	94140 (9600)
	
ОПП2-150.1420
	21,77

	
	
ОПП2-150.1620
	21,33

	
	
ОПП3-100.57; 
	2,48
	107870 (11000)
	81880 (8350)
	44130 (4500)
	
ОПП3-100.60
					
ОПХ3-100.57; 
	3,50

	
	
ОПХ3-100.60
					
ОПП3-100.75,5; 
	2,33
	126500 (12900)
	96100 (9800)
	51970 (5300)
	
ОПП3-100.76
					
ОПХ3-100.75,5; 
	3,80

	
ОПХ3-100.76
					
ОПП3-100.88,5; 
	2,30
	142190 (14500)
	107870 (11000)
	57860 (5900)
	
ОПП3-100.89
					
ОПХ3-100.88.5; 
	4,70

ОПХ3-100.89
					
ОПП3-100.108; 
	3,00
	155920 (15900)
	117680 (12000)
	63250 (6450)
	
ОПП3-100.114; 
					
ОПП3-100.127
					
ОПХ3-100.108; 
	4,60

	
ОПХ3-100.114; 
					
ОПХ3-100.127
					
ОПП3-100.133; 
	3,23
	170630 (17400)
	129440 (13200)
	69620 (7100)
	
ОПП3-100.140
					
ОПХ3-100.133; 
	5,50

	
	
ОПХ3-100.140
					
ОПП3-100.159; 
	4,35
	247120 (25200)
	186320 (19000)
	101000 (10300)
	
ОПП3-100.165
					
ОПХ3-100.159; 
	7,10

	
	
ОПХ3-100.165
					
ОПП3-100.194
	6,56
	251050 (25600)
	190240 (19400)
	101990 (10400)
	
ОПХ3-100.194
	10,60

	
	
ОПП3-100.219
	6,27
	251050 (25600)
	190240 (19400)
	101990 (10400)
	
ОПХ3-100.219
	11,80

	
ОПП3-100.273
	5,81
	196130 (20000)
	148080 (15100)
	79430 (8100)
	
ОПХ3-100.273
	16,30

	
	
ОПП3-100.325
	15,29
	598200 (61000)
	451100 (46000)
	243200 (24800)
	
ОПХ3-100.325
	24,40

	
	
ОПП3-100.377
	14,39
	588390 (60000)
	441300 (45000)
	239280 (24400)
	
ОПХ3-100.377
	29,90
				
ОПП3-100.426
	14,06

	
	
ОПХ3-100.426
	32,50

	
	
ОПП3-100.480
	21,27
	564860 (57600)
	427570 (43600)
	229470 (23400)
	
ОПХ3-100.480
	39,20

	
ОПП3-100.530
	21,25
	561920 (57300)
	423640 (43200)
	227510 (23200)
	
ОПХ3-100.530
	42,20

	
	
ОПП3-100.630
	29,75
	781590 (79700)
	591340 (60300)
	317730 (32400)
	
ОПХ3-100.630
	65,10

	
	
ОПП3-100.720
	25,18
	882590 (90000)
	666850 (68000)
	358920 (36600)
	
ОПП3-100.820
	24,32
	929670 (94800)
	702150 (71600)
	378040 (38550)
	
ОПП3-100.920
	23,72
	951240 (97000)
	676650 (69000)
	386380 (39400)
	
ОПП3-100.1020
	29,87
	1216020 (124000)
	924760 (94300)
	497190 (50700)
	
ОПП3-100.1220
	37,88
	1137570 (116000)
	858080 (87500)
	442280 (45100)
	
ОПП3-100.1420
	37,34

	
ОПП3-100.1620
	35,27

	
	
ОПП3-150.57; 
	3,36
	72070 (7350)
	53930 (5500)
	29420 (3000)
	
ОПП3-150.60
					
ОПХ3-150.57; 
	4,40

		
ОПХ3-150.60
					
ОПП3-150.75.5; 
	3,25
	84330 (8600)
	63740 (6500)
	33530 (3420)
	
ОПП3-150.76
					
ОПХ3-150.75,5; 
	4,70

		
ОПХ3-150.76
					
ОПП3-150.88,5; 
	3,22
	94630 (9650)
	72070 (7350)
	39220 (4000)
	
ОПП3-150.89
					
ОПХ3-150.88,5; 
	4,80

		
ОПХ3-150.89
					
ОПП3-150.108; 
	4,20
	102970 (10500)
	78450 (8000)
	42650 (4350)
	
ОПП3-150.114; 
					
ОПП3-150.127
					
ОПХ3-150.108; 
	5,90

	
	
ОПХ3-150.114;
					
ОПХ3-150.127
					
ОПП3-150.133; 
	4,01
	114730 (11700)
	86780 (8850)
	46580 (4750)
	
ОПП3-150.140
					
ОПХ3-150.133; 
	7,30

		
ОПХ3-150.140
					
ОПП3-150.159; 
	6,01
	163770 (16700)
	124540 (12700)
	67170 (6850)
	
ОПП3-150.165
					
ОПХ3-150.159; 
	8,80

	
	
ОПХ3-150.165
					
ОПП3-150.194
	8,22
	166710 (17000)
	127480 (13000)
	68150 (6950)
	
ОПХ3-150.194
	12,10

	
ОПП3-150.219
	7,83
	166710 (17000)
	127480 (13000)
	68150 (6950)
	
ОПХ3-150.219
	13,40

		
ОПП3-150.273
	7,39
	130420 (13300)
	98060 (10000)
	52950 (5400)
	
ОПХ3-150.273
	18,00

	
	
ОПП3-150.325
	18,39
	398150 (40600)
	302040 (30800)
	161810 (16500)
	
ОПХ3-150.325
	30,80

	
	
ОПП3-150.377
	17,59
	392260 (40000)
	298120 (30400)
	159840 (16300)
	
ОПХ3-150.377
	33,20

	
	
ОПП3-150.426
	17,24

		
ОПХ3-150.426
	35,80

	
	
ОПП3-150.480
	25,27
	376570 (38400)
	284390 (29000)
	152980 (15600)
	
ОПХ3-150.480
	43,40

	
	
ОПП3-150.530
	25,45
	372650 (38000)
	282430 (28800)
	152000 (15500)
	
ОПХ3-150.530
	46,50

	
ОПП3-150.630
	35,35
	519750 (53000)
	392260 (40000)
	211820 (21600)
	
ОПХ3-150.630
	71,20

	
	
ОПП3-150.720
	30,28
	588390 (60000)
	441300 (45000)
	239280 (24400)
	
ОПП3-150.820
	29,42
	617810 (63000)
	470720 (48000)
	251050 (25600)
	
ОПП3-150.920
	29,35
	637430 (65000)
	451100 (46000)
	256930 (26200)
	
ОПП3-150.1020
	36,46
	813950 (83000)
	617810 (63000)
	333420 (34000)
	
ОПП3-150.1220
	44,88
	755110 (77000)
	568780 (58000)
	307920 (31400)
	
ОПП3-150.1420
	43,54

	
	
ОПП3-150.1620
	42,67

	
	
ОПБ1-18; 21,3; 23; 26,8; 32; 33,5
	0,03
	-	-
	-
	
ОПБ1-38; 42,3; 44,5; 45; 48
	0,02
	-	-	-	
ОПБ1-57; 60
	0,06
	-
	-
	-
	
ОПБ1-73,5; 76
	0,05
	-
	-
	-
	
ОПБ1-88,5; 89
	0,12
	-
	-
	-
	
ОПБ1-108; 114
	0,13
	-
	-
	-
	
ОПБ1-133
	0,39
	-
	-
	-
	
ОПБ1-159
	0,38
	-
	-
	-
	
ОПБ1-194; 219
	0,37
	-
	-
	-
	
ОПБ1-273
	1,02
	-
	-
	-
	
ОПБ1-325; 377
	1,00
	-
	-
	-
	
ОПБ1-426
	1,60
	-
	-
	-
	
ОПБ1-480
	1,90
	-
	-
	-
	
ОПБ1-530
	1,80
	-
	-
	-
	
ОПБ2-18; 21,3
	0,12
	-
	-
	-
	
ОПБ2-23; 26,8
	0,13
	-
	-
	-
	
ОПБ2-32; 33,5
	0,12
	-
	-
	-
	
ОПБ2-38; 42,3
	0,16
	-
	-
	-
	
ОПБ2-44,5; 45; 48
	0,19
	-
	-
	-
	
ОПБ2-57; 60
	0,33
	-
	-
	-
	
ОПБ2-75,5; 76
	0,46
	-
	-
	-
	
ОПБ2-88,5; 89
	0,52
	-
	-
	-
	
ОПБ2-108
	0,56
	-
	-	-	
ОПБ2-114
	0,55
	-
	-
	-
	
ОПБ2-133
	1,21
	-
	-
	-
	
ОПБ2-159
	1,32
	-
	-
	-
	
ОПБ2-194
	1,45
	-
	-
	-
	
ОПБ2-219
	2,29
	-
	-
	-
	
ОПБ2-273
	3,81
	-
	-
	-
	
ОПБ2-325
	3,82
	-
	-
	-
	
ОПБ2-377
	4,40
	-
	-
	-
	
ОПБ2-426
	6,85
	-
	-
	-
	
ОПБ2-480
	7,90
	-
	-
	-
	
ОПБ2-530
	8,46
	-
	-
	-

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:
официальное издание 
М.: Издательство стандартов, 1987 

ГОСТ 14911-82 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные. Типы и основные размеры (с Изменением N 1) (не действует на территории РФ)

Вид документа: 
Постановление Госстроя СССР от 31.12.81 N 277
ГОСТ от 31.12.81 N 14911-82

Принявший орган: Госстрой СССР

Статус: Недействующий
     
Тип документа: Нормативно-технический документ
Значимость: Архивный
Дата начала действия: 01.01.83
Дата окончания действия: 01.01.92

Опубликован: официальное издание, М.: Издательство стандартов, 1987 год
Дата редакции: 01.09.86

Дата внесения в БД: 09.03.07
Дата изменения в БД: 10.03.07
Информационная строка: Внимание! Документ недействующий. Дополнительную информацию см. ярлык "Примечания"

ГОСТ 14911-82 отменен без замены с 01.01.1992 года. Министерствам и ведомствам, при необходимости, разработать и в установленном порядке утвердить технические условия на выпускаемую продукцию взамен отменяемых государственных стандартов (ИУС N 2, 1991 год).

Ссылается на 
ГОСТ 5915-70 (СТ СЭВ 3683-82) Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2-7)
Постановление Госстандарта СССР от 18.02.70 N 178
ГОСТ от 18.02.70 N 5915-70

На него ссылаются 
ВНТП 06-91 (Концерн "Цемент") Ведомственные нормы технологического проектирования цементных заводов
ВНТП от 29.01.92 N 06-91
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Тематики 
Трубопроводы и их компоненты (23.040)

Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (23)

Трубопроводы и их компоненты в целом (23.040.01)